乐清市大荆镇平园村桥梁工程

修正书-01

1、 招标文件第400章工程量清单修正附后；
2、 增加授权委托书（开标时携带），详见附后。

	工程量清单表

	合同段：乐清市大荆镇平园村桥梁工程
	　
	标表2

	第400章    桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	403-1
	基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等)
	　
	　
	　
	　

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(灌注桩钢筋)
	kg
	3268.000
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(灌注桩钢筋)
	kg
	16811.000
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(支座垫石)
	kg
	398.000
	
	

	-c
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(桥(涵)台帽)
	kg
	86.800
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(桥(涵)台帽)
	kg
	10992.000
	
	

	-c
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(实体式墩台)
	kg
	775.000
	
	

	-d
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(实体式墩台)
	kg
	3792.000
	
	

	-e
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(系梁)
	kg
	271.000
	
	

	-f
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(系梁)
	kg
	1126.000
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	　
	　
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(冷轧带肋钢筋焊接网)
	kg
	5923.000
	
	

	-b
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(预制预应力空心板)
	kg
	12794.000
	
	

	-c
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(预制预应力空心板)
	kg
	50369.000
	
	

	-d
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	1320.000
	
	

	-e
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	885.000
	
	

	-f
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(预留槽)
	kg
	180.000
	
	

	-g
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）(预制人行道构件)
	kg
	2389.000
	
	

	-h
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）(预制人行道构件)
	kg
	4174.000
	
	

	404-2
	水下挖土方
	　
	　
	
	

	-a
	水下挖土方
	m3
	150.000
	
	

	405-1
	钻孔灌注桩（φ1200mm）
	m
	　
	
	

	-a
	冲击钻机冲孔  桩径1.2m
	m
	240.000
	
	

	410-1
	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括桩基）
	m3
	　
	
	

	-a
	C30墩柱混凝土
	m3
	26.640
	
	

	-b
	C30支座垫石
	m3
	4.200
	
	

	-d
	C30混凝土(砼系梁）
	m3
	8.640
	
	

	-e
	C25片石混凝土基础、台身及侧墙
	m3
	127.600
	
	

	410-3
	现浇混凝土上部结构
	m3
	　
	
	

	-c
	C30混凝土(盖梁、台帽、耳背墙、挡块）
	m3
	93.450
	
	

	410-4
	预制混凝土上部结构
	m3
	　
	
	

	-a
	C50预应力空心板
	m3
	271.616
	
	

	-b
	10cm pvc泄水管
	m
	94.500
	
	

	-c
	C25混凝土人行道板制安
	m3
	7.800
	
	

	-d
	C25混凝土路缘石及栏杆底座
	m3
	31.100
	
	

	-e
	C20混凝土找平层
	m3
	4.100
	
	

	-f
	3cm厚花岗岩人行道板面层，2cm厚M7.5水泥砂浆
	m2
	135.900
	
	

	工程量清单表

	合同段：乐清市大荆镇平园村桥梁工程
	　
	标表2

	第400章    桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	　
	　
	　
	　

	-a
	C50混凝土铰缝
	m3
	24.800
	
	

	-b
	青石栏杆（暂定价）
	m
	160.000
	
	

	411-5
	后张法预应力钢绞线
	kg
	8962.440
	
	

	416-1
	矩形板式橡胶支座
	　
	　
	
	

	-a
	GJZ 250*250*41mm
	个
	96.000
	
	

	-b
	GJZF4 200*200*37mm
	个
	24.000
	
	

	-c
	C30混凝土支座垫石
	m3
	4.200
	
	

	415-2
	水泥混凝土桥面铺装(C…,厚…mm)
	　
	　
	
	

	-a
	C50防水混凝土桥面铺装
	m3
	57.600
	
	

	417-1
	橡胶伸缩装置
	　
	　
	
	

	-a
	60型钢伸缩缝
	m
	17.400
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	第400章  合计   人民币    元


授权委托书（开标时携带）
本授权委托书声明：我       （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）在   年  月   日至   年   月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                    的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署是一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附：

	代理人：                      性别：

	出生年月：                    身份证号码：

	单位：

	部门：

	职务：

	身份证复印件粘贴处




 投标单位：（盖章）

法定代表人：（签章）

日  期：
